混合器数据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| 位号 | S001 | S002 |
| 名称 | 提浓塔顶分相器V001进料的混合器 | 提浓塔顶分相器V002进料的混合器 |
| 数量 | 1 | 1 |
| 材质（桶身/填料） | 304/316L | 304/316L |
| 配套管径 | 65 | 65 |
| 公称压力（MPa） | 1.6 | 1.6 |
|  | 在物料粘度0.51cp，流量15m3/h的工况条件下，Δp≤0.02Mpa且物料充分混合。 | 在物料粘度0.542cp，流量15m3/h的工况条件下，Δp≤0.02Mpa，且物料充分混合。 |

以上设备带配对法兰(法兰为SO,密封面为RF)、垫片和紧固件，配对法兰材质同本体,混合器符合JB/T7660-2016